**APRIETOS PIHER F**

Llanta 35x8 mm de acero laminado de alta resistencia Fuerza maxima 9000N Alcance 12 cm Freno anti-deslizante. Sistema anticaida.

MODELOS: - F 20 CM PESO: -1.93 Kg

 - F 30 CM -2.132 Kg

 - F 40 CM -2.375 Kg

 - F 50 CM -2.583 Kg

 - F 80 CM -3.252 Kg

**APRIETOS PIHER GF**

Prensa tipo "G" de armazón extrafuerte. Rosca fina de gran capacidad de presión.

MODELOS: - GF 10 CM PESO: -2.5KG

 - GF 15CM -4KG

**APRIETOS PIHER M-150CM**

-Mordaza móvil.

-Para todos los modelos.

-Peso 0.15kg

**BIDON CON CANULA DE 5 LITROS TAYG**

Medidas: 230x145x257 mm

Material: HDPE

Color: Rojo

Presión Hidráulica 200 kPa

**BROCAS DIN-338 HSS RECTIF. PARA METALES**

**BROCA BC 2**

MEDIDAS: - 1mm

 - 1.5mm

 - 2mm

 - 2.5mm

 - 3mm

 - 3.25mm

 - 3.5mm

 - 3.75mm

 - 4mm

 - 4.25mm

 - 4.5mm

 - 4.75mm

 - 5mm

 - 5.25mm

 - 5.5mm

 - 5.75mm

 - 6.5mm

 - 7mm

 - 7.5mm

 - 8mm

 - 8.5mm

 - 9mm

 - 9.5mm

 - 10mm

 - 10.5mm

 - 11mm

 - 11.5mm

 - 12mm

 - 13mm

**BROCA BC 5 CON MANGO HHS-Co 5%**

MEDIDA: -12.5mm

**ESCUADRA MAGNETICA**

MODELOS:-Q1 PESO 0.3KG

 -Q2 PESO 1.2KG

Escuadra magnética para soldadura en 45º o 90º. Para uso industrial, fabricado con chapa de acero de 2,5 mm. Con imán protegido y permanente.

Especial para estructuras metálicas. Soporta hasta 22 kg.

**FLEXOMETROS TYLON STANLEY**

MEDIDAS: - 5METROSX19MM

 - 8METROSX25MM

Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con recrecimiento Tylon que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja.

Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. Diseño compacto de la caja con forma ergonómica, máximo confort y fácil manejo.

Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta

**FRESA ROTATIVA METAL DURO**

Modelo: -C(TIPO DE FRESA) 6(DIAMETRO DEL MANGO) 08(DIAMETRO DE CABEZA) 20(LONGITUD CABEZA) 6(TIPO DE DENTADO)

 -C 6 10 20 6

 -C 6 12 25 6

 -D 6 10 10 6

Dentado 6: Dentado cruzado para usos generales, obteniendo buen control y viruta corta.

**FRESA QUITAPUNTOS YAIM**

MEDIDAS: -6.5mm

 -8mm

**LLAVE CADENA PARA TUBOS 9124-4"**

-Una doble mordaza de acción rápida, similar a la de un trinquete, en ambas direcciones

-El modelo de servicio pesado lleva mordazas de acero aleado reemplazables

-El modelo de servicio liviano tiene un mango y mordaza de acero aleado forjado monobloque. Ideales para espacios reducidos

**LLAVE DE CAJA SEXTAVADA MAGNETICA**

MEDIDAS: -10X50mm

 -13X50mm

 -8X50mm

Cuerpo más duro para extra fuerza y durabilidad

La zona flexible de rotación absorbe la pressión ´sobre la punta y reduce fracturas (Solo puntas "Torsión").

**MASA MAGNETICA MG1 PESO: 0.184 Kg MASA MAGNETICA MG2 PESO: 0.554 Kg**

Masa magnética para soldadura -Pieza de contacto enteramente de latón. -Uso industrial. -Iman de ferrita permanente

**PIQUETA SOLDADURA**

Cabeza de acero forjado y templado a temperaturas controladas para máxima dureza y duración. Mango ergonómico para fácil agarre con los guantes. Combinación de punta cincel para fácil remoción de escoria. Perfecto equilibrio para uso sencillo y conﬁ able.

**RATCHET 25MM DE ANCHO Y 5M DE LONGITUD**

- GRAN RESISTENCIA

- FACIL MANEJO

- TENSION REGULABLE(NO ELASTICAS)

- NO DAÑA SUPERFICIES DELICADAS

- MINIMO ESPACIO

- LARGA VIDA

**CINTA METAL 30 M**

**ESCARIADORES**

CAJA CON LIMA Y 13 ESCARIADORES DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS:

-0.6mm

-0.7mm

-0.8mm

-1mm

-1.2mm

-1.4mm

-1.5mm

-1.6mm

-17mm

-1.8mm

-2.2mm

-2.4mm

-2.6mm

**FLEXOMETRO XXL 3 METROS X 25mm MEDID**

**FLEXOMETRO XXL 6 METROS X 25mm MEDID**

**FLEXOMETRO XXL 8 METROS X 25mm MEDID**

**PISTOLA DE AIRE YAIM MODELO YA 5817**

-CUERPO DE ALUMINIO CON ROSCA DE 1/4".

-LANZA DE 100 mm.

**SALVAPICOS 12/24 V DE APASOL**

Protege la centralita de las descargas provocadas por la soldadura en la carrocería.

**TAMBOR CABLE EXTENSIBLE 10 METROS 3X1**

**TAMBOR CABLE EXTENSIBLE 25 METROS 3X1**

**TAMBOR CABLE EXTENSIBLE 25 METROS 3X1.5**

**TAMBOR CABLE 20 METROS 4X2.5 HASTA 380V**

**TAMBOR DE CABLE c/CARRO 50 METROS 4X2.5 HASTA 380V**

**TAMBRO CON CABLE TRIFASICO H07RN DE 30 METROS 5X2.5 CON DSS**

**TENAZAS DE GASISTA 9" 225mm**

**TENEZAS GRIP PARA SOLDADOR CON HORQUILLA DE ACERO DE 225mm**

**TRINQUETE DE AMARRE 2 UNIDADES**

Los trinquetes son el método más fácil y seguro para asegurar nuestra carga, ya sea en el interior del coche o furgoneta, o en la parte superior del vehículo.

FLUIDO DE CARTE TAP MAGIC 0.5LTS

MARTILLO SPOT SIN ACCESORIOS CORTA

Pieza delantera de máquina para sacar bollo.

MEDIDOR DE FLUJO GAS ARGON

Medidor de presión de soldaduras TIG para el gas argón.

TAMBOR DE CABLE TRIFASICO H07RN 30M 5X2.5 +DSS

Alargador de 30 metros de cable trifásico

5 cables con un grosor de 2.5 para aguantar más potencia

Salta automáticamente si hay subida de tensión.